FARkas FALka

Balogh Richárd

Molnár Patrik

Szajkovics Sándor

Jegyzőkönyv

Gateway tároló és elérő modul

A megrendelővel való egyeztetés után a két modullal szemben a következő kritériumok definiálhatók:

Tároló modul:

* a modul paraméterezhető legyen
* valós idejű, hisztorikus működés
* a modul képes legyen egy esetleges leállás után folytatni a tárolást
* tetszőleges számú adatbázis tetszőleges számú táblájából való lekérés
* tetszőleges számú adatbázis tetszőleges számú táblájába való betöltés
* rekord eredetének jelölése az adatbázisban

Elérő modul:

* a modul paraméterezhető legyen
* valós idejű, hisztorikus működés
* a modul képes legyen egy esetleges leállás után folytatni a lekérést
* tetszőleges számú adatbázis tetszőleges számú táblájából való lekérés
* a lekért rekordok meghatározott formátumra hozása
* MQTT protokollal való kommunikálás